관리번호		사본번호

4차 산업 인프라의 보안성 및 생존성 강화를 위한

광케이블 해킹 보안 대책(2-1)

FB 코드

2018. 12

-----------------------------   출     처   -----------------------------

FB코드 시방서

TTA표준, TTAK.KO-04.0002/R2(2018.6.27.), 업무용 건축물에 대한 구내통신 선로설비, 한국정보통신기술협회(방송통신발전 기본법 제34조 제1항)

TTA표준, TTAK.KO-04.0002/R3(2018.6.27.), 주거용 건축물에 대한 구내통신 선로설비, 한국정보통신기술협회

TTA표준, TTAK.KO-01.0216(2019.12.11.), 방송통신 광케이블의 일반 요구 특성, 한국정보통신기술협회

국가(단체)표준 SPS-C KOPTI 0006-7340(2019.8.8.), 해킹방지 광섬유케이블 시험방법, 한국광기술원(산업표준화법 제27조 제2항)

정부표준품셈, 6-1-1 기초설치, 9-2-9-1 시험장치 및 부대장치, 한국정보통신산업연구원(과학기술정보통신부 지정, 2019.1)

FB 코드 시방서

FB 코드

개요

광신호 탭핑(Tapping)이 원천적으로 불가능하고, 굴곡으로 인한 광전력 손실이 발생하지 않는 해킹방지용 FB코드(이하 ‘FB코드’라 한다.)로써, 해킹을 방지하거나, 열악한 환경 또는 굴곡손실로 인한 장애가 발생할 우려가 있는 구간에 적용한다.

사업근거

행정안전부 업무지시(정보보호기반과-2417, 2015.7.9., 행정안전부장관)

기준

TTA표준, TTAK.KO-04.0002/R2(업무용 건축물에 대한 구내통신 선로설비), 10.2.1 패치 코드용 광섬유케이블의 성능

TTA표준, TTAK.KO-04.0002/R3(주거용 건축물에 대한 구내통신 선로설비), 9.2.1 패치 코드용 광섬유케이블의 성능

TTA표준, TTAK.KO-01.0216(방송통신 광케이블의 일반 요구 특성), 7.1 단일모드 광섬유케이블

국가(단체)표준, SPS-C KOPTI0006-7340(해킹방지용 광섬유케이블 시험방법)

정부표준품셈, 6-1-1 기초설치 [해설] ⑥‘항, 9-2-9-1 시험장치 및 부대장치 [해설] ⑩‘항

규격

품 명	약 호	단위	수량	용도 및 기능
해캥방지 FB 코드	FBOC-(주1)-(주2)-SM-HAF-(주3)	조	1	광성단함과 광전송장치 상호간 연결

FBOC : Free Bending Optical Cord

(주1), (주2) : 양측 광커넥타 종류

정보통신공사 설계기준

PSSC/PC : 셔터형 SC커넥타 PC페룰, PSSC/APC : 셔터형 SC커넥타 APC페룰

SC/PC : SC커넥타 PC페룰,          SC/APC : SC커넥타 APC페룰

LC/PC ; LC커넥타 PC페룰,          LC/APC : LC커넥타 APC페룰

FC/PC : FC커넥타 PC페룰,          FC/APC : FC커넥타 APC페룰

ST/PC : ST커넥타 PC페룰,          ST/APC : ST커넥타 APC페룰

< 참고 > PC, APC : 광커넥타내 광섬유가 수용된 페룰의 단면의 접촉방식

PC : 물리적 접촉(Physical Contact)

APC :경사 접촉(Angled Physical Contact)

SM-HAF : Single Mode-Hole Assisted Fiber, 단일모드형 공기층 광섬유

(주3) 코드의 길이(단위 : m) : 구매시 지정사항

규격 상세

광섬유(Bare Fiber) : 공기층 단일모드 광섬유(SM-HAF ; Single Mode-Hole Assisted Fiber),

SM-HAF : 코아와 클래드 경계면에 다수개의 공기층을 광섬유 길이방향으로 형성하여, 물리적 변형으로 인해 광신호가 외부로 빠져나오지 않도록 한 단일모드 광섬유

이중코팅 광심선 : 0.5mm, 아크릴레이트(Acrylate)+폴리머(Polymer)

광신호 탭핑 차단특성(Optical Signal Tapping Protection)

차단율 : ≥99.9%

광전력 검출 : 안됨.

곡율반경(Bending Radius) : BR ≤ 2.5mm, TTAK.KO-04.0002/R2(R3) 만족

광학적 특성(Optical Characteristic) : ITU-T G.652, G.657 만족

광섬유손실(Fiber Loss)

: SMF, 0.35~0.5dB.km@1310nm,0.21~0.37dB.km@1550nm

삽입손실(Insertion Loss) : ≤ 0.2dB

반사손실(Return Loss) : ≥ 52dB/PC, 55dB/APC

환경 특성(Environmental resistance test) : GR-326-CORE(≤0.2dB) 만족

고온, 온도주기, 온습도, 온습도주기, 염분 : ≤ 0.00~0.13dB

기계적 특성(Mechanical Characteristic)  : GR-326-CORE(≤0.2dB) 만족

반복착탈, 진동, 인장, 구부림, 충격 : ≤ 0.01~0.1dB

광커넥타 : PSSC(Protective Shutters SC)

착탈시 단면 자동셔터 기능

일반 광커넥타(SC,LC,FS,ST, PC/APC) 적용 가능

II. 광전송 설비

색상(Jaket Color) : 흰색(White)

외피재질(Sheath) : Olefin eleatomer

외경(Dia) : 2.9mm

최소규격 정의 : 1), 2), 3), 4)‘항

특징

광케이블 해킹을 원천적으로 방지할수 있음.

굴곡으로부터 자유로움(Free Bending)

90도 굴곡(90-degree bend), 매듭(Tied,Knot), 꼬임(Twist), 킹크(Kink), 꺾임(Folded), 묶임(Bundled) 등에서 손실 및 손상 없음.

2.5mm굴곡에서 손실없음.

굴곡반경 7.5mm, 10회 권취에서 수명 40년 이상

PSSC 광커넥타 적용으로 광커넥타 단면에 이물질 침투를 방지할수 있음.

정보통신공사 설계기준

일반 광커넥타(SC, FC, LC, PC/APC 등) 적용 가능

구조

사용되는 곳

광 LAN/WAN 네트워크 : 광전송장치, 정보시스템 상호간

CCTV, ITS, Smart(U) City 사업 : 네트워크 설비, RT내 네트워크 스위치~광분배함 간

업무용 건축물 구내 통신설비 : 통합배선반 F.D.F~광전송장치

주거용 건축물 구내 통신설비 : 광단자함~세대단자함~ONU 간

IDC센타(관제센타) : 네트워크~서버, 스토리지, 보안장비 간 정보시스템 상호간, AOC(Active Optical Cable) 사용계획 구간

FTTx : 광단자함(광분기함), 세대단자함, 광아울렛~ONT간

통합배선반 : 광분배함~산업용스위치, 각종 단말장치 간

통신실 ; 광분배함~광전송장치 간, 광전송장치 상호간

광섬유, 광센서 등을 이용한 각종 산업 서비스

QLED TV~셋탑박스 간

설계조건

광케이블 해킹, 전송픔질 저하 등이 발생될 수 있는 곳

2.5G이상의 광전송로 구간

5G 기지국이 시설되는 곳

CCTV, ITS 등의 정보통신제어설비들의 수용 RT함체

광전송장치들이 설치공간이 협소하고 열악한 곳

전산센타 등에 광전송장치, 서버, 보안장비 등의 네트워크가 구축되는 곳

광전송장치 대·개체 및 신·증설 구간

운용자, 공사 및 유지보수 업체들의 수시 출입하는 곳

가입자, 기지국, 무인국, 산업플랜트, 업무용빌딩 등

‘업무용/주거용 건축물에 대한 구내통신선로설비 기준’에 준한 설비구축이 적용되는 환경

단일모드 광섬유 구간

광커네타 및 페룰 종류 선정

소요자재산출 : 광심선 단위

정보통신공사 설계기준

해킹방지 FB 피그테일

개요

광케이블을 성단하기 위해 융착접속하는 코드로써, 해킹을 방지하거나 열악한 환경 또는 굴곡손실 장애가 발생할 우려가 있는 광분배함에 적용한다.

사업근거

행정안전부 업무지시(정보보호기반과-2417, 2015.7.9., 행정안전부장관)

IV. 광전송 설비

기준

TTA표준, TTAK.KO-04.0002/R2(업무용 건축물에 대한 구내통신 선로설비), 10.2.1 패치 코드용 광섬유케이블의 성능

TTA표준, TTAK.KO-04.0002/R3(주거용 건축물에 대한 구내통신 선로설비), 10.2.1 패치 코드용 광섬유케이블의 성능

TTA표준, TTAK.KO-01.0216(방송통신 광케이블의 일반 요구 특성), 7.1 단일모드 광섬유케이블

국가(단체)표준, SPS-C KOPTI0006-7340(해킹방지용 광섬유케이블 시험방법)

정부표준품셈, 6-1-1 기초설치 [해설] ⑥‘항, 9-2-9-1 시험장치 및 부대장치 [해설] ⑩‘항

규격

품 명	약 호	단위	수량	용도 및 기능
해캥방지 FB 피그테일	FBP-(주1)-SM-HAF -1.5M	개	1	광케이블 성단

FBP : Free Bending Pigtail

(주1) : 일측 광커넥타 종류

PSSC/PC : 셔터형 SC커넥타 PC페룰, PSSC/APC : 셔터형 SC커넥타 APC페룰

SC/PC : SC커넥타 PC페룰,          SC/APC : SC커넥타 APC페룰

LC/PC ; LC커넥타 PC페룰,          LC/APC : LC커넥타 APC페룰

FC/PC : FC커넥타 PC페룰,          FC/APC : FC커넥타 APC페룰

ST/PC : ST커넥타 PC페룰,          ST/APC : ST커넥타 APC페룰

< 참고 > PC, APC : 광커넥타내 광섬유가 수용된 페룰의 단면의 접촉방식

PC : 물리적 접촉(Physical Contact)

APC :경사 접촉(Angled Physical Contact)

SM-HAF : Single Mode-Hole Assisted Fiber, 단일모드형 공기층 광섬유

1.5M : 코드의 길이

규격 상세, 특징 등은 해킹방지 코드와 동일

구조

정보통신공사 설계기준

사용되는 곳

광케이블 성단작업

광케이블 종단 광커넥타화 (광케이블과 IB 피그테일과 융착접속)

통합배선반 OFD내 광케이블 성단

각종 성단장치(광분배반(FDF), 광분배함(OFD), 광단자함(OTP) 등)내 광케이블 수용

설계조건

광케이블 해킹 방지가 요구되는 곳

광섬유 접속부 여장정리가 협소하거나 곤란한 경우(광섬유 정리 직경 최소 5mm 확보)

단일모드 구간

소요자재산출 : 광심선 단위

FB코드와 기존 광점퍼코드와 광신호 탭핑(Tapping) 비교